(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-jul-07)-stable")
  (general
    (links 54)
    (no_connects 0)
    (area 13.97 13.5636 57.150001 49.530001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 10)
    (tracks 159)
    (zones 0)
    (modules 18)
    (nets 19)
  )
  (page A3)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.381)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1.5 1.5)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 2.286 2.286)
    (pad_drill 1.27)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFFBF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 3178497)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /GND)
  (net 2 /VCC)
  (net 3 N-000001)
  (net 4 N-0000010)
  (net 5 N-0000011)
  (net 6 N-000002)
  (net 7 N-0000024)
  (net 8 N-0000025)
  (net 9 N-0000026)
  (net 10 N-0000027)
  (net 11 N-0000028)
  (net 12 N-000003)
  (net 13 N-000004)
  (net 14 N-000005)
  (net 15 N-000006)
  (net 16 N-000007)
  (net 17 N-000008)
  (net 18 N-000009)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.381)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net /GND)
    (add_net /VCC)
    (add_net N-000001)
    (add_net N-0000010)
    (add_net N-0000011)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-0000024)
    (add_net N-0000025)
    (add_net N-0000026)
    (add_net N-0000027)
    (add_net N-0000028)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-000005)
    (add_net N-000006)
    (add_net N-000007)
    (add_net N-000008)
    (add_net N-000009)
  )
  (module SIL-12 (layer F.Cu) (tedit 53052B0C)
    (at 43.18 31.75 90)
    (descr "Connecteur 12 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P4 (at -7.62 -2.54 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "Arduino Pro Mini L" (at 7.62 -2.54 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -13.97 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-000002)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at -11.43 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-000001)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at -8.89 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole oval (at -6.35 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 5 thru_hole oval (at -3.81 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-0000028)
    )
    (pad 6 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000011)
    )
    (pad 7 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-0000027)
    )
    (pad 8 thru_hole oval (at 3.81 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-0000026)
    )
    (pad 9 thru_hole oval (at 6.35 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-0000025)
    )
    (pad 10 thru_hole oval (at 8.89 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-0000024)
    )
    (pad 11 thru_hole oval (at 11.43 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole oval (at 13.97 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array\pins_array_12x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SIL-12 (layer F.Cu) (tedit 52EBDAF6)
    (at 27.94 31.75 90)
    (descr "Connecteur 12 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P3 (at -7.62 -2.54 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "Arduino Pro Mini R" (at 7.62 -2.54 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -13.97 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at -11.43 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at -8.89 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole oval (at -6.35 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 5 thru_hole oval (at -3.81 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole oval (at 3.81 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole oval (at 6.35 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole oval (at 8.89 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole oval (at 11.43 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole oval (at 13.97 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array\pins_array_12x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer F.Cu) (tedit 52EBDD18)
    (at 36.83 43.18 90)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R1 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 10k (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 3.81 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000011)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer F.Cu) (tedit 52EBDD12)
    (at 34.29 43.18 270)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R2 (at 0 0.127 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 10k (at 0 0.127 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 0 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-0000028)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 3.81 0 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module pin_array_4x2 (layer F.Cu) (tedit 52EBE04A)
    (at 52.07 25.4 270)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P6 (at 0 -3.81 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "ESC P & G" (at 0 3.81 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 1.27 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at -3.81 -1.27 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at -1.27 1.27 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 4 thru_hole oval (at -1.27 -1.27 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 5 thru_hole oval (at 1.27 1.27 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 6 thru_hole oval (at 1.27 -1.27 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 7 thru_hole oval (at 3.81 1.27 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 8 thru_hole oval (at 3.81 -1.27 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (model pin_array/pins_array_4x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_4x1 (layer F.Cu) (tedit 52EBE029)
    (at 48.26 25.4 270)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 5 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P5 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "ESC Sig" (at 0 2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 0 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-0000024)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at -1.27 0 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-0000025)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-0000026)
    )
    (pad 4 thru_hole oval (at 3.81 0 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-0000027)
    )
    (model pin_array\pins_array_4x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_3X1 (layer F.Cu) (tedit 52EBE019)
    (at 50.8 34.29 180)
    (descr "Connecteur 3 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P7 (at 0.254 -2.159 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value PWR (at 0 -2.159 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at -2.54 0 180) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_2X1 (layer F.Cu) (tedit 52EBE00A)
    (at 53.34 44.45 90)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P8 (at 0 -1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Serial (at 0 -1.905 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-000002)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-000001)
    )
    (model pin_array/pins_array_2x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 52EBDFB8)
    (at 35.56 31.75)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D6 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole oval (at 3.81 0) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000011)
    )
    (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 0) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-000008)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 52EBDFBC)
    (at 35.56 34.29)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D7 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole oval (at 3.81 0) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000011)
    )
    (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 0) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 N-000009)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 52EBDF31)
    (at 35.56 36.83)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D8 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole oval (at 3.81 0) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000011)
    )
    (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 0) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000010)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 52EBDFB3)
    (at 35.56 29.21)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D5 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole oval (at 3.81 0) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000011)
    )
    (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 0) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 N-000007)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 52EBDFA5)
    (at 35.56 24.13)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D3 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole oval (at 3.81 0) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-0000028)
    )
    (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 0) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 N-000005)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 52EBDFA0)
    (at 35.56 21.59)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D2 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole oval (at 3.81 0) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-0000028)
    )
    (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 0) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 N-000004)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 52EBDFAA)
    (at 35.56 26.67)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D4 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole oval (at 3.81 0) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-0000028)
    )
    (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 0) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-000006)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 52EBDF9A)
    (at 35.56 19.05)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D1 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole oval (at 3.81 0) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-0000028)
    )
    (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 0) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-000003)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 9X2 (layer F.Cu) (tedit 52EBDCE8)
    (at 16.51 33.02 270)
    (descr "18 pins DIL package, elliptical pads")
    (fp_text reference P1 (at -11.43 -6.35 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "RC IN PWR & GND" (at 0 -6.35 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -10.16 -1.27 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at -7.62 -3.81 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at -5.08 -1.27 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 4 thru_hole oval (at -2.54 -3.81 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 -1.27 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 -3.81 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 7 thru_hole oval (at 5.08 -1.27 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 8 thru_hole oval (at 7.62 -3.81 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 9 thru_hole oval (at 10.16 -1.27 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 10 thru_hole oval (at 10.16 -3.81 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 11 thru_hole oval (at 7.62 -1.27 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 12 thru_hole oval (at 5.08 -3.81 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 13 thru_hole oval (at 2.54 -1.27 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 14 thru_hole oval (at 0 -3.81 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 15 thru_hole oval (at -2.54 -1.27 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 16 thru_hole oval (at -5.08 -3.81 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 17 thru_hole oval (at -7.62 -1.27 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 18 thru_hole oval (at -10.16 -3.81 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (model dil/dil_18.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SIL-9 (layer F.Cu) (tedit 53052E28)
    (at 22.86 33.02 90)
    (descr "Connecteur 9 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P2 (at -7.62 -2.54 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "RC IN Signal" (at 5.08 -2.54 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -10.16 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at -7.62 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000010)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at -5.08 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 N-000009)
    )
    (pad 4 thru_hole oval (at -2.54 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-000008)
    )
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 N-000007)
    )
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-000006)
    )
    (pad 7 thru_hole oval (at 5.08 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 N-000005)
    )
    (pad 8 thru_hole oval (at 7.62 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 N-000004)
    )
    (pad 9 thru_hole oval (at 10.16 0 90) (size 2.286 2.286) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-000003)
    )
  )
  (gr_text "© Tim & Dan \nMarston 2014" (at 54.61 16.51) (layer B.Cu))
  (gr_text TX (at 50.8 46.99) (layer B.Cu))
  (gr_text RX (at 50.8 41.91) (layer B.Cu))
  (gr_text S (at 48.26 36.83) (layer B.Cu))
  (gr_text S (at 22.86 45.72) (layer B.Cu))
  (gr_text - (at 17.78 45.72) (layer B.Cu))
  (gr_text - (at 53.34 36.83) (layer B.Cu))
  (gr_text + (at 20.32 45.72) (layer B.Cu))
  (gr_text + (at 50.8 36.83) (layer B.Cu))
  (gr_text "RC Interface\nBoard" (at 16.51 16.51) (layer B.Cu))
  (zone (net 1) (net_name /GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 55.88 49.53) (xy 15.24 49.53) (xy 15.24 15.24) (xy 15.24 13.97) (xy 55.88 13.97)
        (xy 55.88 15.24) (xy 55.88 49.53)
      )
    )
  )
)
