(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-jul-07)-stable")
  (general
    (links 98)
    (no_connects 6)
    (area 25.070999 45.390999 76.529001 126.059001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 0)
    (tracks 251)
    (zones 0)
    (modules 33)
    (nets 26)
  )
  (page A3)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.381)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1.5 1.5)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 2.032 1.524)
    (pad_drill 1.143)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFE3FBF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 3178497)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /GND)
  (net 2 /VCC)
  (net 3 N-000001)
  (net 4 N-0000017)
  (net 5 N-0000018)
  (net 6 N-0000019)
  (net 7 N-000002)
  (net 8 N-0000020)
  (net 9 N-0000021)
  (net 10 N-0000022)
  (net 11 N-0000023)
  (net 12 N-0000024)
  (net 13 N-0000025)
  (net 14 N-0000026)
  (net 15 N-000003)
  (net 16 N-0000034)
  (net 17 N-000004)
  (net 18 N-0000048)
  (net 19 N-000005)
  (net 20 N-0000050)
  (net 21 N-0000052)
  (net 22 N-0000054)
  (net 23 N-0000060)
  (net 24 N-0000079)
  (net 25 N-0000080)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.381)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net /GND)
    (add_net /VCC)
    (add_net N-000001)
    (add_net N-0000017)
    (add_net N-0000018)
    (add_net N-0000019)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-0000020)
    (add_net N-0000021)
    (add_net N-0000022)
    (add_net N-0000023)
    (add_net N-0000024)
    (add_net N-0000025)
    (add_net N-0000026)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-0000034)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-0000048)
    (add_net N-000005)
    (add_net N-0000050)
    (add_net N-0000052)
    (add_net N-0000054)
    (add_net N-0000060)
    (add_net N-0000079)
    (add_net N-0000080)
  )
  (module R3 (layer F.Cu) (tedit 534C7795)
    (at 35.56 93.98 90)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R1 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 20K (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 N-0000060)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 N-0000079)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer F.Cu) (tedit 534C956E)
    (at 38.1 93.98 270)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R2 (at 0 0.127 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 10K (at 0 0.127 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 N-0000079)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PINHEAD1-2 (layer F.Cu) (tedit 4C5EDFB2)
    (at 39.37 58.42 90)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P5 (at -1.905 -3.81 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 3.81 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 1 /GND)
    )
  )
  (module PINHEAD1-2 (layer F.Cu) (tedit 534C790C)
    (at 35.56 119.38 180)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P1 (at -1.905 -3.81 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 3.81 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 180) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 180) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 23 N-0000060)
    )
  )
  (module PINHEAD1-2 (layer F.Cu) (tedit 4C5EDFB2)
    (at 69.85 58.42 90)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P13 (at -1.905 -3.81 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 3.81 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 1 /GND)
    )
  )
  (module PINHEAD1-2 (layer F.Cu) (tedit 4C5EDFB2)
    (at 62.23 58.42 90)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P11 (at -1.905 -3.81 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 3.81 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 1 /GND)
    )
  )
  (module PINHEAD1-2 (layer F.Cu) (tedit 4C5EDFB2)
    (at 54.61 58.42 90)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P9 (at -1.905 -3.81 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 3.81 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 1 /GND)
    )
  )
  (module PINHEAD1-2 (layer F.Cu) (tedit 4C5EDFB2)
    (at 46.99 58.42 90)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P7 (at -1.905 -3.81 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 3.81 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 1 /GND)
    )
  )
  (module PINHEAD1-2 (layer F.Cu) (tedit 4C5EDFB2)
    (at 31.75 58.42 90)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P3 (at -1.905 -3.81 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 3.81 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 1 /GND)
    )
  )
  (module PINHEAD1-2 (layer F.Cu) (tedit 4C5EDFB2)
    (at 69.85 50.8 90)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P14 (at -1.905 -3.81 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 3.81 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 23 N-0000060)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 1 /GND)
    )
  )
  (module PINHEAD1-2 (layer F.Cu) (tedit 4C5EDFB2)
    (at 62.23 50.8 90)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P12 (at -1.905 -3.81 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 3.81 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 23 N-0000060)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 1 /GND)
    )
  )
  (module PINHEAD1-2 (layer F.Cu) (tedit 4C5EDFB2)
    (at 54.61 50.8 90)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P10 (at -1.905 -3.81 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 3.81 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 23 N-0000060)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 1 /GND)
    )
  )
  (module PINHEAD1-2 (layer F.Cu) (tedit 4C5EDFB2)
    (at 46.99 50.8 90)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P8 (at -1.905 -3.81 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 3.81 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 23 N-0000060)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 1 /GND)
    )
  )
  (module PINHEAD1-2 (layer F.Cu) (tedit 4C5EDFB2)
    (at 39.37 50.8 90)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P6 (at -1.905 -3.81 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 3.81 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 23 N-0000060)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 1 /GND)
    )
  )
  (module PINHEAD1-2 (layer F.Cu) (tedit 4C5EDFB2)
    (at 31.75 50.8 90)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P4 (at -1.905 -3.81 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 3.81 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 23 N-0000060)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 1 /GND)
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_4x1 (layer F.Cu) (tedit 534C7F7E)
    (at 68.58 68.58 270)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 5 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P2 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HC-SR04_PROXSENS (at 0 2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 0 270) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at -1.27 0 270) (size 1.524 2.286) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 N-0000048)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 N-0000052)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (model pin_array\pins_array_4x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module IMU_Mount (layer F.Cu) (tedit 534C96DF)
    (at 43.18 93.98)
    (fp_text reference U1 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value IMU_MOUNT (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 11.43 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 N-0000054)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 11.43 0) (size 2.032 1.524) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 N-0000050)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at 11.43 -2.54) (size 2.032 1.524) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 4 thru_hole oval (at 11.43 -5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at -11.43 7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at -11.43 5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at -11.43 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at -11.43 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole circle (at -11.43 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole circle (at -11.43 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole circle (at -11.43 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module Arduino_Mega_Shield_Partial (layer F.Cu) (tedit 534C83CF)
    (at 49.53 77.47)
    (fp_text reference U3 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ARDUINO_MEGA_SHIELD (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -22.86 -11.43) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -22.86 -8.89) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at -22.86 -6.35) (size 2.032 1.524) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 N-0000080)
    )
    (pad 4 thru_hole oval (at -22.86 -3.81) (size 2.032 1.524) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at -22.86 -1.27) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at -22.86 1.27) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at -22.86 6.35) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 N-0000079)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at -22.86 8.89) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole circle (at -22.86 11.43) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole circle (at -22.86 13.97) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole circle (at -22.86 16.51) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole circle (at -22.86 19.05) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole circle (at -22.86 21.59) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole circle (at -22.86 24.13) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole circle (at -22.86 29.21) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole circle (at -22.86 31.75) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole circle (at -22.86 34.29) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole circle (at -22.86 36.83) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole circle (at -22.86 39.37) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole circle (at -22.86 41.91) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole circle (at -22.86 44.45) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole circle (at 25.4 41.91) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 N-0000054)
    )
    (pad 24 thru_hole circle (at 25.4 39.37) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 N-0000050)
    )
    (pad 25 thru_hole circle (at 25.4 36.83) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 N-0000034)
    )
    (pad 26 thru_hole circle (at 25.4 34.29) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 N-000005)
    )
    (pad 27 thru_hole circle (at 25.4 31.75) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole circle (at 25.4 29.21) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole circle (at 25.4 26.67) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole circle (at 25.4 24.13) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 31 thru_hole circle (at 25.4 19.05) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 32 thru_hole circle (at 25.4 16.51) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 33 thru_hole circle (at 25.4 13.97) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 34 thru_hole circle (at 25.4 11.43) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 35 thru_hole circle (at 25.4 8.89) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 36 thru_hole circle (at 25.4 6.35) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 37 thru_hole circle (at 25.4 3.81) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 38 thru_hole circle (at 25.4 1.27) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 39 thru_hole circle (at 25.4 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 40 thru_hole circle (at 25.4 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 41 thru_hole circle (at 25.4 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 42 thru_hole circle (at 25.4 -10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 43 thru_hole circle (at 25.4 -12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 N-0000052)
    )
    (pad 44 thru_hole circle (at 25.4 -15.24) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 N-0000048)
    )
    (pad 45 thru_hole circle (at 25.4 -17.78) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 46 thru_hole circle (at 25.4 -20.32) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 N-0000080)
    )
    (pad 22 thru_hole circle (at -22.86 46.99) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module R3 (layer F.Cu) (tedit 534C928E)
    (at 46.99 71.12 90)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R3 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 10k (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000017)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer F.Cu) (tedit 534C9292)
    (at 44.45 71.12 270)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R4 (at 0 0.127 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 10k (at 0 0.127 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000024)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module pin_array_4x2 (layer F.Cu) (tedit 534C8BAF)
    (at 66.04 92.71 270)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P18 (at 0 -3.81 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "ESC P & G" (at 0 3.81 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 1.27 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at -3.81 -1.27 270) (size 2.032 1.524) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 4 thru_hole oval (at -1.27 -1.27 270) (size 2.032 1.524) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 1.27 1.27 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 6 thru_hole oval (at 1.27 -1.27 270) (size 2.032 1.524) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at 3.81 1.27 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 8 thru_hole oval (at 3.81 -1.27 270) (size 2.032 1.524) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (model pin_array/pins_array_4x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_4x1 (layer F.Cu) (tedit 534C77CC)
    (at 62.23 92.71 270)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 5 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P17 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "ESC Sig" (at 0 2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-000004)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-000003)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-000002)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-000001)
    )
    (model pin_array\pins_array_4x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 534C9179)
    (at 34.29 71.12 90)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D1 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole oval (at 3.81 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000024)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 N-0000026)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 534C918B)
    (at 41.91 71.12 90)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D4 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole oval (at 3.81 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000024)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 N-0000025)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 534C9180)
    (at 36.83 71.12 90)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D2 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole oval (at 3.81 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000024)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-0000023)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 534C9186)
    (at 39.37 71.12 90)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D3 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole oval (at 3.81 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000024)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-0000022)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 534C973E)
    (at 53.34 71.12 90)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D5 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000017)
    )
    (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 0 90) (size 2.032 1.524) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-0000021)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 534C9281)
    (at 55.88 71.12 90)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D6 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000017)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-0000020)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 534C927B)
    (at 58.42 71.12 90)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D7 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000017)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-0000019)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 534C9274)
    (at 60.96 71.12 90)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D8 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000017)
    )
    (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000018)
    )
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Arduino_Mini_Pro_Mount (layer F.Cu) (tedit 534C9713)
    (at 49.53 71.12 90)
    (fp_text reference U4 (at -1.27 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ARDUINO_MINI_PRO_MOUNT (at 1.27 -1.27 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -8.89 -13.97 90) (size 2.032 1.524) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 N-0000034)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at -8.89 -11.43 90) (size 2.032 1.524) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 N-000005)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at -8.89 -8.89 90) (size 2.032 1.524) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole oval (at -8.89 -6.35 90) (size 2.032 1.524) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at -8.89 -3.81 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000024)
    )
    (pad 6 thru_hole oval (at -8.89 -1.27 90) (size 2.032 1.524) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000017)
    )
    (pad 7 thru_hole oval (at -8.89 1.27 90) (size 2.032 1.524) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-000001)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at -8.89 3.81 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-000002)
    )
    (pad 9 thru_hole oval (at -8.89 6.35 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-000003)
    )
    (pad 10 thru_hole oval (at -8.89 8.89 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-000004)
    )
    (pad 11 thru_hole oval (at -8.89 11.43 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole oval (at -8.89 13.97 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 13.97 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole circle (at 6.35 11.43 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole circle (at 6.35 8.89 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole circle (at 6.35 6.35 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole circle (at 6.35 3.81 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole circle (at 6.35 1.27 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole circle (at 6.35 -1.27 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole circle (at 6.35 -3.81 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole circle (at 6.35 -6.35 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 22 thru_hole oval (at 6.35 -8.89 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole oval (at 6.35 -11.43 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 24 thru_hole oval (at 6.35 -13.97 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 9x3_Conn_Block (layer F.Cu) (tedit 534C7723)
    (at 57.15 116.84 90)
    (fp_text reference U5 (at -5.08 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 9X3_CONN_BLOCK (at 5.08 -1.27 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 -10.16 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -7.62 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 -5.08 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 -2.54 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at -2.54 2.54 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at -2.54 5.08 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at -2.54 7.62 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 9 thru_hole circle (at -2.54 10.16 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad 10 thru_hole circle (at 0 -10.16 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 11 thru_hole circle (at 0 -7.62 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 12 thru_hole circle (at 0 -5.08 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 13 thru_hole circle (at 0 -2.54 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 14 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 15 thru_hole circle (at 0 2.54 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 16 thru_hole circle (at 0 5.08 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 17 thru_hole circle (at 0 7.62 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 18 thru_hole circle (at 0 10.16 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
    (pad 19 thru_hole circle (at 2.54 -10.16 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 N-0000026)
    )
    (pad 20 thru_hole circle (at 2.54 -7.62 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-0000023)
    )
    (pad 21 thru_hole circle (at 2.54 -5.08 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-0000022)
    )
    (pad 22 thru_hole circle (at 2.54 -2.54 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 N-0000025)
    )
    (pad 23 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-0000021)
    )
    (pad 24 thru_hole circle (at 2.54 2.54 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-0000020)
    )
    (pad 25 thru_hole circle (at 2.54 5.08 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-0000019)
    )
    (pad 26 thru_hole circle (at 2.54 7.62 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000018)
    )
    (pad 27 thru_hole circle (at 2.54 10.16 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module LM78XXV (layer F.Cu) (tedit 534C7888)
    (at 36.83 114.3 90)
    (descr "Regulateur TO220 serie LM78xx")
    (tags "TR TO220")
    (fp_text reference U2 (at 3.81 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 7805 (at -3.175 -0.635 180) (layer F.SilkS))
    (pad VI thru_hole circle (at 0 -2.54 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 N-0000060)
    )
    (pad GND thru_hole circle (at 0 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND)
    )
    (pad VO thru_hole circle (at 0 2.54 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.143)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VCC)
    )
  )
)
